**Разъяснения положений закупочной документации от 01.08.2016 г. № 1**

**(Извещение от 22.07.2016 г. № ОК-ДС–67П)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Согласно п. 1 раздела III Технического задания все выполняемые работы не должны подпадать под гриф «Секретно» и «ДСП». Как выполнить данное требование? | В случаи, если созданные топографические планы масштаба М 1:2000 и М 1:5000, в том числе планово-высотная геодезическая сеть, подлежат, согласно приказу Минэкономразвития России от 17.03.2008 г. № 01 в его действующей редакции, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 25.07.2014 г. № 456-дсп, засекречиванию, то необходимо выполнить процедуру рассекречивания данных материалов с получением соответствующего заключения Росреестра о степени секретности картографического материала. После рассекречивания материалов необходимо получить заключение о точности координат геодезических пунктов и географических объектов территории Российской Федерации. |