**Разъяснения документации об аукционе от 02.10.2014 г. № 4**

**(Извещение от 16.09.2014 г. № АЭФ-ИТ-60)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1. | В пунктах 1, 2, 3, 4 Разъяснения документации об аукционе от 26.09.2014 г. №3 отсутствует конкретное обоснование невозможности поставки эквивалентного оборудования (не производителя Cisco), а присутствуют лишь общие фразы. Просим указать конкретные требуемые технические характеристики оборудования, являющиеся уникальными разработками Cisco и не поддерживаемые другими производителями, т.к. Вы грубо нарушаете пункт 2 части 1 статьи 3 №223-ФЗ от 6.12.2011, необоснованно ограничивая конкуренцию по отношению к участникам закупки. | В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  ОАО «КСК» руководствуется принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.  Закупочной документацией не установлено, каких либо ограничений к участию в закупке.  Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что в соответствии пунктом 1 части 10 статьи 4 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик устанавливает требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и **иные требования**, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.  Оборудование приобретается для расширения и повышения надежности имеющейся сети, построенной на оборудовании Cisco.  Необходима сертифицированная компанией Cisco поддержка следующих протоколов:  Для маршрутизаторов:  Hsrp – обеспечение горячего резервирования маршрутизаторов для имеющихся C3945, С2921  Eigrp – динамическая маршрутизация в территориальной сети  Для маршрутизирующих коммутаторов:  Hsrp – обеспечение горячего резервирования маршрутизаторов для имеющихся C3945, С2921.  Eigrp – динамическая маршрутизация в территориальной сети.  Cisco StackWise Plus – объединение приобретаемого оборудования в отказоустойчивый стек с имеющимися WS-C3750X-12S.  Pvst+/rapid pvst – обеспечение отказоустойчивости посредством избыточности L2 соединений во взаимодействии с имеющимся оборудованием.   Vtp управление VLAN на коммутирующем оборудовании посредством имеющихся vtp серверов.  Для коммутаторов:  Cisco FlexStack - объединение приобретаемого оборудования в отказоустойчивый стек с имеющимися WS-C2960S-48LPS-L.  Pvst+/rapid pvst – обеспечение отказоустойчивости посредством избыточности L2 соединений во взаимодействии с имеющимся оборудованием.  Vtp управление VLAN на коммутирующем оборудовании посредством имеющихся vtp серверов.    Для оборудования сети Wi-Fi:  Совместимость с контроллерами Cisco Wireless Controller 2112, 5508, точками доступа Cisco LAP1142, поддержка протоколов LWAPP L2, L3 для использования закупаемого оборудования в целях расширения и повышения отказоустойчивости имеющейся сети Wi-Fi  Поддержка совместимости с механизмом Cisco Wireless Controller High Availability для построения отказоустойчивой сети во взаимодействии с имеющимся оборудованием Cisco 5508. |