**Разъяснения положений документации о закупке от 02.07.2020 г. № 1**

**(Извещение от 23.06.2020 г. № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-272)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | В соответствии с техническим заданием на объекте необходимо произвести нивелирование II класса, для подсчета стоимости работ просим предоставить объемы нивелирования в километрах двойного хода | Объемы нивелирования двойного хода будут зависеть от индивидуальной схемы производства геодезических наблюдений и последовательности наблюдения на опорные пункты.  Справочно. Приблизительная длина ходов нивелирования двойного хода не превышает 7 километров. |