**Разъяснения положений документации о закупке от 10.12.2020 г. № 1**

**(Извещение от 08.12.2020 г. № ЗКЭФ-ДМТО-335)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
|  | Просим дать уточнение: |  |
| 1 | Указана система управления: электрогидравлическая, из кабины автомобиля.  Какое оборудование будет подключено к гидросистеме помимо поставляемого песко-разбрасывателя, так как от этого зависит на сколько секций необходим гидрораспределитель? | Гидрораспределитель нужен 6-ти секционный, так как помимо пескоразбрасывающего оборудования на КАМАЗе установлен боковой отвал и комбинированный передний отвал. |
| 2 | Какая именно необходима светотехника: маячок, дополнительная фара на задней стенке пескоразбрасывателя, либо световая панель на крышу автомобиля? | Светотехника включает в себя маячок и дополнительную фару на заднюю стенку бункера пескоразбрасывающего оборудования |
| 3 | Какое количество и расположение дублирующих фар необходимо? | Дублирующие фары в количестве 2-х штук устанавливаются на задней стенке бункера пескоразбрасывающего оборудования |
| 4 | Просим уточнить верные габариты. А также учитывая, что песко-разбрасыватель устанавливается в кузов самосвала, то показатель длины и ширины имеют значение и ограничены фактическими размерами кузова, а высота не является существенным показателем. Исходя из этого просим увеличить показатель высоты песко-разбрасывателя до 1850 мм, тем самым увеличить число потенциальных участников закупки, либо исключить из спецификации. | Габариты самосвального кузова, мм:  - длина 4100;  - ширина 2300;  - высота -1200.  Поставщик рассчитывает габаритные размеры пескоразбрасывающего оборудования самостоятельно с учетом указанных размеров. |
| 5 | Проектом договора, спецификацией и документацией в целом не предусмотрена разгрузка товара на адресе поставки. Просим уточнить имеются ли грузоподъемные средства в месте получения товара? При наличии просим уточнить какие, так как в случае поставки необходимо понимание вида погрузки и строповки песко-разбрасывателя. | Разгрузка на месте доставки товара осуществляется заказчиком в случае если масса товара (части товара) не более 1 тонны с применением экскаватора-погрузчика. |