**Разъяснения положений конкурсной документации от 18.11.2014 г. № 4**

**(Извещение от 29.10.2014 № ОК-ДИРИ-52)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | В связи с тем, что ведомости потребности в строительных машинах из ПОС Проектной документации требования к количеству буровых станков (1 шт.) не совпадают с требованиями к технической оснащенности в части буровых станков Части III. Методики оценки Конкурсной документации (3 шт.) прошу уточнить точное количество буровых станков у Участника для соответствия требованиям Конкурсной заявки. | Для соответствия требованию о наличии технической оснащенности, достаточной для выполнения работ (оказания услуг), по которым проводится закупка (п. 1.6.2.7. Конкурсной документации), участнику закупки необходимо предоставить гарантийное письмо с приложением перечня технической оснащенности по форме I.4.11.В соответствии с ПОС необходимо:Буровой станок ударно-канатного бурения БС-3 производительность  1 м/час – 1 шт. Бурильно-крановая машина на автомобильном ходу МРК-750А глубина бурения 3м, D 0,35-0,8м – 1 шт.Основные строительные машины, механизмы и транспортные средства, требуемые для сооружения объектов, определены согласно «Типового табеля механизмов для механизированных колонн, физических объемов работ и норм годовой выработки, выполняемых на строящихся объектах». Типы строймеханизмов уточняются проектом производства работ с учетом имеющихся в распоряжении строительной организации.Так же, обращаю Ваше внимание, что в Части III Конкурсной документации отсутствует требование к технической оснащенности участника закупки. Методика оценки предназначена для получения рейтинга заявок, представленных участниками конкурса. |