**Протокол № ЗК-ДИРИ-204/1**

**вскрытия конвертов**

**с заявками на участие в запросе котировок**

 **(ОАО «КСК»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Москва** | **07 ноября 2014 г.** |

1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»
(далее - ОАО «КСК», ИНН 2632100740).
2. На заседании Единой комиссии присутствовали:

Горчев Олег Сергеевич, Артамонов Юрий Александрович, Ветчинников Владимир Николаевич, Дубенко Павел Николаевич, Иванов Николай Васильевич, Сережников Сергей Сергеевич, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович, Елин Алексей Анатольевич.

Отсутствовал: Шашкин Никита Артемович.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт департамента инжиниринга и развития инфраструктуры – Мишин Олег Евгеньевич.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

1. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте Общества (Заказчика): [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru) в 19:15 (мск) 29 октября 2014 года № ЗК-ДИРИ-204.
2. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по созданию временной сети водоснабжения с локальным источником водоснабжения, водоотведения с локальным очистным сооружением заглубленного типа и электроснабжения Ширм-бара на верхней станции канатной дороги В10 расположенного на территории ВТРК «Архыз».
3. Сведения о существенных условиях договора:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет договора** | Право на заключение договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по созданию временной сети водоснабжения с локальным источником водоснабжения, водоотведения с локальным очистным сооружением заглубленного типа и электроснабжения Ширм-бара на верхней станции канатной дороги В10 расположенного на территории ВТРК «Архыз». |
| **Начальная (максимальная) цена договора** | 1 309 503 (Один миллион триста девять тысяч пятьсот три) рубля, без учета НДС.В цену договора включены все расходы исполнителя работ на уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей. |
| **Наименование, перечень выполняемых работ** | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). |
| **Место выполнения работ** | Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, поселок «Романтик», ВТРК «Архыз» |
| **Условия оплаты** | В соответствии с проектом договора. |
| **Срок выполнения товара** | Не более 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора |
| **Финансирование** | Собственные средства ОАО «КСК». |

1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 07 ноября 2014 года поступила 1 (Одна) котировочная заявка на бумажном носителе.
2. Сведения об участнике закупки, подавшего котировочную заявку:

| **Регистрационный номер заявки участника закупки** | **Наименование участника закупки** | **Юридический/почтовый адреса участника закупки** |
| --- | --- | --- |
| № 340 от 06 ноября 2014 года12:35 (мск) | **ООО «Мера»**(ИНН 0917012769) | Юридический адрес / почтовый адрес:369000, КЧР, г. Черкесск, пер. Городской, 40Тел.: 8-8782-28-44-02 |

1. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 07 ноября 2014 года
по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.
2. Информация по процедуре вскрытия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Участник закупки | Конверт запечатан, целостностьне нарушена | Все листы заявки прошиты | Предложенная цена договора, руб., без учета НДС |
| 1. | ООО «Мера» | + | + | 1 309 503,00 |

1. **Решение:**
	1. На основании п. 17.10 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 29 октября 2014 года
	№ ЗК-ДИРИ-204) несостоявшимся.

**Решение принято единогласно.**

* 1. В соответствии с п. 17.16 «Положения о закупке товаров, работ, услуг
	для нужд ОАО «КСК», осуществить рассмотрение и оценку котировочной заявки
	не позднее 14 ноября 2014 года.

**Решение принято единогласно.**

* 1. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет.

**Решение принято единогласно.**

1. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), официальном сайте Заказчика: [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru) в сети Интернет.

Приложение:

1. Техническое задание – на 3 л., в 1 экз.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горчев Олег Сергеевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артамонов Юрий Александрович

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ветчинников Владимир Николаевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дубенко Павел Николаевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елин Алексей Анатольевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванов Николай Васильевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сережников Сергей Сергеевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чернышев Юрий Александрович

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Голосов Дмитрий Александрович

Эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мишин Олег Евгеньевич

**Приложение № 1 к Протоколу
от 07 ноября 2014 года № ЗК**-**ДИРИ-204/1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на создание временной сети водоснабжения с локальным источником водоснабжения, временной сети водоотведения с локальным очистным сооружением заглубленного типа и временной сети электроснабжения Ширм-бара на верхней станции канатной дороги В10 расположенного на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз», по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское муниципальное сельское поселение, район Архызского ущелья.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Местонахождение проектируемого объекта | - Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики (ВТРК«Архыз», поселок «Романтик») |
|  | Основание выполнения работ | - Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011);- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»; - Соглашение № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19.01.2011;- Дополнительное соглашение от 30.08.2012 № С-304-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;- Дополнительное соглашение от 11.10.2011 № С-789-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны- договор аренды земельных участков под предполагаемое строительство. |
|  | Заказчик | Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  |
|  | Исполнитель | По результатам проведённого конкурса |
|  | Общие положения | 5.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок создания ***временных*** ***сетей водоснабжения с локальным источником водоснабжения, водоотведения с локальным очистным сооружением заглубленного типа и электроснабжения Ширм-бара на верхней станции канатной дороги В10 ВТРК «Архыз».***5.2. Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом Заказчика.5.3. Место выполнения работ - ВТРК «Архыз».5.4. Срок выполнения работ со дня подписания Договора в течении 30 дней/5.5. Гарантия на выполненные работы - 24 месяцев.5.6. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ. |
|  | Содержание работ и общие требования | Выполнить работы по созданию ***временных*** ***сетей водоснабжения с локальным источником водоснабжения, водоотведения с локальным очистным сооружением заглубленного типа и электроснабжения Ширм-бара на верхней станции канатной дороги В10 ВТРК «Архыз»,*** в соответствии с перечнем и объемом работ, а также наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленной локальной сметой Заказчика. |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта строительства | Водоснабжение: Выполнить устройство каптажа, проложить трубу ПЭ d=32-50 мм от каптажа до Объекта ориентировочной длиной 45-50 метров, смонтировать бак-накопитель емкостью 1,5-2 куб.метра с насосной группой. Водоотведение: Выполнить прокладку ПЭ трубы d=50-63 мм ориентировочной длиной 70-80 метров от Объекта до локальных очистных сооружений, ориентировочной производительностью 4 куб.метра в сутки, смонтировать очистные сооружения заглубленного типа глубокой очистки, организовать сток очищенных вод в ручей.Электроснабжение: Выполнить подключение Объекта от ближайшей ТП, проложить электрический кабель ориентировочной длиной 50 метров, выполнить монтаж распределительного электрощита внутри Объекта. Ориентировочная нагрузка Объекта составляет 71 кВт.Бак-накопитель с насосной станцией, дизель-генератор и распределительный электрощиток разместить в 1-этажном модульном утепленном здании. Оборудовать в здании приборы учета потребления водоснабжения и электроэнергии. Обеспечить комплект мероприятий по соблюдению температурного режима в здании не ниже + 5 град. С. Окончательные ТЭПы выполнения работ определить по фактическим затратам и исполнительной документации. |
|  | Требования к материалам | Материалы, используемые при создании ***временных*** ***сетей водоснабжения с локальным источником водоснабжения, водоотведения с локальным очистным сооружением заглубленного типа и электроснабжения Ширм-бара на верхней станции канатной дороги В10 ВТРК «Архыз»*** *должны быть сертифицированы.* |
|  | Особые условия строительства | Сейсмичность района строительства 8-9 баллов, наличие опасных природных процессов. |
|  | Требования к техническим решениям | Основные технические решения согласовать с Заказчиком.Технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума, максимального использования естественного освещения, тепло и энергосбережения и альтернативных источников энергии.Предусмотреть применение сертифицированных экологичных материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.Предусмотреть благоустройство площадок верхней станции канатных дорог в границах полосы отвода.Предусмотреть размещение и использование дизельной электростанции (ДЭС) в качестве резервного источника электроснабжения. Мощность и место установок определить проектом; а также отразить затраты на строительство системы электроснабжения и платы за присоединяемую мощность; обеспечить баланс интересов всех заинтересованных сторон; обеспечить соответствие принципиальных инженерных решений естественным условиям горной местности. |