**Разъяснения положений документации о закупке от 19.08.2022 г. № 2**

**(Извещение от 11.08.2022 г. № ЗКЭФ-ДЭ-626)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Уважаемый заказчик, в целях обеспечения конкуренции, просим Вас сообщить о возможности поставки аналогов с незначительными отличиями, которые никак не скажутся на основных технических и эксплуатационных характеристиках, а именно:  1 СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СКЛАДА (4 полки)  Количество секций: 1;  Высота стеллажа: 2000 мм;  Длина секции: 1500 мм;  Глубина секции: 500 мм;  Количество полок на секцию: 4 шт.;  Металлические стеллажи и полки должны быть из высокопрочной стали;  По краям полок ограничители 35х0,7 мм (из тонкого прочного материала, нужны для устойчивости папок);  • Максимальная нагрузка на полку: не менее 100 кг;  • Максимальная нагрузка на секцию: не менее 560 кг;  • Сборка с помощью болтов;  Окрашены порошковой полимерной краской - RAL 7035;  Перфорация на стойках должна быть круглая или овальная, выполнена с расстоянием шага регулирования высоты полок: не менее 25 мм;  Стеллажи должны иметь возможность скрепления между собой.  2 СТЕЛЛАЖ МЕТАЛ | На Ваш запрос о возможности поставки аналогов стеллажей сообщаем, что в спецификации (приложение № 2 к Извещению от 11.08.2022 № ЗКЭФ-ДЭ-626) учтены все требования и нагрузки при использовании данных стеллажей. Поставка аналогов допускается при условии соблюдения параметров, указанных в спецификации, а также окрашенных порошковой полимерной краской - RAL 7035 |