**Разъяснения положений документации о закупке от 11.04.2022 г. № 1**

**(Извещение от 06.04.2022 г. № ЗКЭФ-ДЭ-579)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Просим уточнить:  Статистику убытков за последние 5 лет, с указанием: территории страхования, даты события, что пострадало, размера ущерба, причины наступления события, наличия третьих лиц ответственных за убытки | В соответствии с приложением |
| 2 | Описание зданий: год постройки/последнего кап. ремонта, материал конструктива и перекрытий, общую площадь здания, занимаемую площадь в здании, наличие горючего утеплителя | Административный корпус ВТРК «Эльбрус» построен в 2007 году, реконструирован в 2015 году. Общая площадь здания- 1200 кв. м. Состоит из 2-х этажей: на 1-м располагаются административные, офисные, торговые помещения; на 2-м-гараж гондол (кабин канатной дороги). Конструктивные решения: 1-й этаж-металлические колонны на железобетонных фундаментах; ограждающие и внутренние стены- из мелкостеновых блоков; перекрытие между этажами-деревянные балки по металлическим прогонам, утеплённые минеральными плитами, далее- деревянный чернопол, обрешётка, фанера, линолеум. Второй этаж-металлический каркас (колонны, прогоны, металлические сводчатые фермы, покрытые профилированным листом. Сейсмичность здания - 9 баллов |
| 3 | Наличие в каждом здании огнетушителей, работоспособной автоматической пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, охранной сигнализации, физической охраны, видеонаблюдения и иных мер рискозащищенности | В каждом здании, помещениях имеются огнетушителей, автоматическая пожарная сигнализация исправна. Для проведения монтажных работ по установке автоматической системы пожаротушения на стадии заключения договора. По охране имущество заключен договор с ЧОО. Административное здание, территория, станции оснащены системами видеонаблюдения |
| 4 | Сейсмоустойчивость зданий | Здание 2-х этажное, построенное каркасным методом из, стальных колонн. Сейсмичность здания- 9 баллов по шкале Рихтера |
| 5 | Какие системы отопления (газовое, электрическое, дровяное) | Газовое, электрическое |
| 6 | Мероприятия по защите от схода лавин/селей, оползней | Для обеспечения безопасности гостей, отдыхающих, сотрудников службы трасс ВТРК «Эльбрус», а также имущества, с ФГБУ «Северо-Кавказская ВС» заключен договор, по проведению работ по предупредительному спуску лавин методом обстрела лавиноопасных очагов на склонах трасс ВТРК «Эльбрус».  Так же по южному склону от канатной дроги п. Азау, установлено противолавинное сооружение |

Приложение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата события** | **Пострадавшее имущество** | **Размер ущерба (руб.)** | **Причина наступления события** | **Наличие третьих лиц ответственных за убытки** |
| с 24.08.2016 по 27.08.2016 | Лыжная трасса ст."Мир"-ст."Старый Кругозор"; Лыжная трасса ст."Старый Кругозор"-ст."Азау" (ЕНК) | 1 105 808,53 | Стихийное бедствие (сель) | Нет |
| 23.08.2017 | Лыжная трасса ст."Мир"-ст."Старый Кругозор", Лыжная трасса ст."Старый Кругозор"-ст."Азау" (ЕНК) | 2 732 838,88 | Стихийное бедствие (сель) | Нет |
| 07.06.2020г. в 15:00ч. | Пассажирская канатная дорога гондольного типа ст."Старый Кругозор"-ст."Мир"-2очередь (ЕНК) | 673 425,49 | В результате попадания разряда молнии в металлоконструкцию нижней приводной станции на пл. «Старый Кругозор» повреждено следующее оборудование нижней приводной станции на пл. «Старый Кругозор»: | Нет |
| - Плата обратной связи Siemens YSU/VD 155372109; |
| - Тиристорный модуль MCC44-18 I08B; |
| - Диодный модуль MDD44-16N1B. |
| - Датчик скорости (энкодер) TRelectronic D-78647 |
| - Силоизмерительный стержень SPT 1577/A |
| 10.01.2022 в 01:30 ч. | Административное двухэтажное здание (ЕНК) | 10 277 986,64 | Пожар по причине короткого замыкания электропроводки в гараже гондол. В результате пожара на втором этаже административного здания ВТРК «Эльбрус», где расположен склад имущества, повреждены температурным воздействием от пожара, а также залиты водой при тушении пожара материальные товарно-материальные ценности, находящиеся на складе | Нет |