**Разъяснения положений документации о закупке от 25.10.2022 г. № 1**

# **(Извещение от 18.10.2022 г. № ЗКЭФ-ДЭ-655)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | *Для правильного подбора и просчета продукции по Техническому Заданию в позиции №2, а именно Низковольтное комплектное устройство НКУ-0,4 кВ с допустимой эксплуатацией на высоте от 3700 до 4000 метров над уровнем моря, необходима подробная спецификация и схема устройства, иначе подбор продукции невозможен.*  *В связи с этим, просим Вас внести изменения в ТЗ и продлить срок подачи Заявки.* | Рассмотрев поступивший запрос сообщаем, что необходимая информация указана в Приложении № 1 к настоящему разъяснению документации о закупке.  Также дополнительно поясняем, что КТПн 5 на  ВТРК «Эльбрус» расположена на высоте 3 847 м. над уровнем моря и Техническое задание составлено с учетом требований и рекомендаций указанных в Опросном листе масляного трансформатора с учетом эксплуатации трансформаторов на высоте до 4000 м., Опросный лист масляного трансформатора прилагается как Приложение № 2 к настоящему разъяснению документации о закупке.  НКУ это РУНН 0,4 кВ, устанавливается внутри блок модульного здания через стандартную дверь. Компоновка НКУ должна соответствовать однолинейной схеме. В конструктивном исполнении это готовые сборно-разборные щиты в комплекте с шинами 0,4 кВ от силового трансформатора до сборных шин НКУ. |