**Разъяснения положений документации о закупке от 08.10.2019 г. № 1**

**(Извещение от 03.10.2019 г. № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-178)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | В документации не указаны размеры туалетного модуля, просим уточнить. | Габаритные размеры: 7500 х 2400х2500 мм (ДхШхВ). Туалетный модуль разделен на три отдельных помещения: мужское отделение на три кабины, женское отделение на три кабины и техническое помещение. Техническое помещение расположено в правой части туалетного модуля. На мужское отделение, женское отделение, техническое помещение предусмотрена отдельная лестница. |
| 2 | А также куда монтируются ступени? Туалет устанавливается на возвышенность, площадку, раму? Зачем столько ступеней и почему их количество отличается к мужскому, женскому и муж отделениям. | Крепление лестниц к туалетному модулю болтовыми соединениями.  Площадка под туалет расположена на склоне горнолыжной трассы.  Количество ступеней определено исходя из того, что слой снега в зимний период более метра. При этом эксплуатация туалета круглый год. |
| 3 | Просим приложить схему. | Схема представлена в Приложении № 1. |

Приложение № 1

